**Barre de douche d'angle avec remontée coulissante Basic blanc**

Inox époxy blanc

Ø 32

Référence: **35481W**

Descriptif CCTP

Barre de maintien d’angle 2 murs avec remontée verticale coulissante Basic, pour personne à mobilité réduite (PMR).

Inox époxy blanc.

Emplacement de la remontée verticale réglable à la pose : possibilité de décaler sur la droite ou sur la gauche la position de la remontée.

Montage possible avec remontée verticale à droite ou à gauche.

Fixations invisibles par platine 3 trous.

Dimensions : 1 150 x 750 x 750 mm, Ø 32.

Garantie 30 ans.

Marquée CE.