**Cache fixations pour barre rabattable Be-Line avec plaque de fixation**

Anthracite métallisé

Avec plaque de fixation

Référence: **511950FC**

Descriptif CCTP

Cache fixation pour barre de maintien rabattable amovible Be-Line®.

Cache les vis de fixation lorsque la barre d'appui WC est retirée.

Limite le nombre de barres rabattables dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite (PMR).

Livré avec vis inox pour mur béton.

Cache anthracite métallisé avec plaque de fixation.

Garantie 30 ans.