**Urinoir antivandalisme DELTA HD**

Inox 304 poli satiné - Alimentation d'eau par l'arrière

Référence: **164770**

Descriptif CCTP

Urinoir individuel suspendu sans bride.

Compatible avec tous les bâti-supports standards du marché.

Inox 304 bactériostatique. Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Arrivée d’eau par l’arrière (encastrée).

Antivandalisme : évacuation d’eau encastrée, siphon caché, platine de fixation renforcée.

Installation rapide et facile : montage par l'avant grâce à une platine de fixation en Inox.

Livré avec un siphon 1"1/2. Livré avec fixations et vis antivol TORX.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 13407 pour une chasse d’eau 2 litres.

Poids : 7,5 kg.

Garantie 30 ans.