

Mitigeur de lavabo à équilibrage de pression SECURITHERM EP
Mitigeur haut monotrou monocommande avec cartouche EP
Bec orientable déclipsable Inox H.180

Référence: 2870T1EP


Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo haut à équilibrage de pression SECURITHERM sur gorge. 

Mitigeur monotrou monocommande avec bec haut orientable H.180. Mitigeur livré avec 2 becs Inox déclipsables. 

Sécurité antibrûlure totale : débit d’EC restreint en cas de coupure d’EF (et inversement). 

Cartouche céramique Ø 35 à équilibrage de pression avec butée de température maximale préréglée. 

Corps et bec à intérieur lisse (limitent les niches bactériennes). 

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage du levier ni coupure de l'alimentation en eau froide. 

Débit limité à 5 l/min à 3 bar. 

Corps et embase en laiton chromé. 

Commande sans contact manuel par levier Hygiène L.185. 

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour. 

Fixation renforcée par 2 tiges Inox. 

Mitigeur particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR). 

Garantie 30 ans.
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