**Patère Be-Line® anthracite métallisé**

Anthracite métallisé

Référence: **511943C**

Descriptif CCTP

Patère Be-Line®.

Porte-manteau mural avec fixations invisibles.

Finition aluminium époxy anthracite métallisé permettant un bon contraste visuel avec les murs clairs.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Patère design garantie 30 ans.