**Lave-mains PMR XS**

Inox 304 poli satiné

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite

Référence: **123400**

Descriptif CCTP

Lave-mains à accrocher au mur.

Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1,2 mm.

Finition anticoupures.

Avec trou de robinetterie Ø 35 à droite.

Livré avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 3,9 kg.

Garantie 30 ans.