**Colonne de douche temporisée PLEIN AIR**

Temporisée, 4 douches

Aluminium anodisé, prêt-à-poser

Référence: **717540**

Descriptif CCTP

Colonne de douche d'extérieur temporisée :

Colonne de douche en aluminium anodisé prêt-à-poser.

Équipée de quatre douches.

Alimentation par le bas par robinet d'arrêt droit F3/4"

Robinets de douche temporisés TEMPOSOFT 2 pour alimentation en eau mitigée.

Déclenchement souple.

Temporisation ~15 secondes.

Pommeaux de douche ROUND chromés, inviolables et antitartre avec régulation automatique de débit à 6 l/min à 3 bar.

Filtres.

Trappe de visite avec vanne d'isolement et de purge.

Facilement hivernable.

Adaptée aux PMR.

Garantie 30 ans.