**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSOFT 2**

Déclenchement souple

Référence: **740500**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé de lavabo sur plage :

Déclenchement souple.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Fixation par contre-écrou.

Livré avec un repère bleu et un repère rouge.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.