**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP**

À levier

Référence: **745440**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo sur vasque à levier :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,5 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton chromé M1/2".

Levier en métal chromé.

Fixation par contre-écrou.

Commande par levier (déclenchement souple).

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.