**Mitigeur monotrou sur plage - 60 l/min**

Bec orientable H.355 L.300

Pour grandes plonges

Référence: **5650T3**

Descriptif CCTP

Mitigeur monotrou sur plage de grande cuisine.

Bec tube orientable H.355 L.300 avec brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique Ø 45.

Débit 60 l/min à 3 bar.

Bec à intérieur lisse.

Commande par manette fil.

Corps et bec en laiton chromé.

Alimentation par tubes cuivres à souder.

Fixation renforcée.

Garantie 30 ans.