**Robinet de lavabo temporisé TEMPOSTOP**

Version antiblocage (AB)

TC, M1/2"

Référence: **748110**

Descriptif CCTP

Robinet poussoir de lavabo en traversée de cloison :

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Corps en métal chromé M1/2".

Commande ≤ 200 mm, bec ≤ 230 mm.

Ergot antirotation et contre-écrou.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 741743]