**Robinet d'urinoir temporisé TEMPOSTOP**

Temporisation 3 secondes

Traversée de cloison de 200 mm

Référence: **777110**

Descriptif CCTP

Robinet temporisé d'urinoir en traversée de cloison :

Pour urinoir ordinaire ou siphonique.

Pour cloison ≤ 200 mm.

Compatible avec l'eau de pluie.

Temporisation ~3 secondes.

Débit préréglé à 0,15 l/sec à 3 bar, ajustable.

Corps en métal chromé M1/2".

Embase du bouton avec ergot antirotation.

Noix de liaison en laiton massif.

Tige filetée recoupable.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 777200]