**Kit de chasse d'eau TEMPOCHASSE**

Temporisé

Traversée de cloison de 200 mm avec tube PVC

Référence: **760210**

Descriptif CCTP

Kit temporisé de chasse directe en traversée de cloison :

Pour cloison ≤ 200 mm.

Temporisation ~7 secondes.

Protection antisiphonique.

Robinet d’arrêt et de réglage de débit/volume droit en laiton brut.

Corps et bouton en métal chromé.

Mécanisme antichoc.

Alimentation en ligne F1".

Nez de jonction Ø 32/55.

Tige filetée recoupable.

Avec tube de chasse coudé en PVC Ø 32 mm.

Débit de base : 1 l/sec.

Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 760700]