**Mitigeur de lavabo mécanique BIOSAFE**

Mitigeur mécanique monotrou H.100 L.110

Manette pleine, BELGAQUA

Référence: **2920TBEL**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur monotrou avec bec H.100 L.110 équipé d’une sortie BIOSAFE hygiénique.

Cartouche céramique Ø 35.

Avec butée de température maximale préréglée.

Bec avec tube à intérieur lisse, sans niche bactérienne, et à très faible contenance d'eau.

La vitesse de l’eau dans ce tube réduit considérablement le développement du biofilm.

Possibilité de réaliser aisément un choc thermique sans démontage de la manette ni coupure de l'alimentation en eau froide.

Corps à très faible contenance d'eau (limite les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par manette pleine.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en laiton.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.