**Bâti-support pour urinoir TEMPOFIX 3**

Bâti-support en acier pour urinoir Ø35

A poser en applique

Référence: **543000**

Descriptif CCTP

Bâti-support pour urinoir Ø35, kit 1/2 :

Bâti en acier époxy noir à poser en applique.

Fixation au sol et au mur porteur par ancrages fournis.

Entraxe réglable de 95 à 280 mm.

Châssis réglable en hauteur de 0 à 200 mm.

Manchon d'évacuation à joint d'étanchéité Ø 50 et tubulure avec nez de jonction Ø 35.

Livré prémonté.

Conforme aux exigences de la norme NF D12-208.

Compatible aux cloisons pleines de 13 à 120 mm.

Livré avec boîtier d'encastrement.

Alimentation sur secteur 230/6 V (transformateur déporté et câble de 5 m fournis).

Robinetterie configurée pour purge des réseaux, avec protection et accessoires de raccordement.

Garantie 30 ans.

A commander avec les plaques de commande de références 430000, 430010 ou 430030.