**Séparateur urinoir noir AZA**

Inox 304 noir mat - H. 600 mm

Référence: **100620BK**

Descriptif CCTP

Séparateur d’urinoir suspendu.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 3 mm.

Finition en Téflon® noir mat.

Bords arrondis.

Livré avec fixations et vis antivol TORX.

Poids : 4 kg.

Garantie 30 ans.