**Vasque à encastrer noire Ø 385 HEMI**

Inox 304 noir mat - À encastrer par le dessus ou le dessous

Référence: **120490BK**

Descriptif CCTP

Vasque ronde à encastrer par le dessus ou le dessous.

Diamètre intérieur de la vasque : 385 mm.

Diamètre de découpe du plan vasque : 400 mm pour une installation par le dessus, 380 mm pour une installation par le dessous.

Inox 304 bactériostatique.

Épaisseur Inox : 0,8 mm.

Finition en Téflon® noir mat.

Cuve emboutie d’une seule pièce, sans soudures.

Finition anticoupures.

Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 1,6 kg.

Garantie 30 ans.