**Bedieningsplaat**

Voor TEMPOMATIC toilet dubbele bediening

Op netspanning - mat gepolijst rvs

Referentie: **464PISS**

 Beschrijving voor bestektekst

Bedieningsplaat met geïntegreerde elektronica.

Voor TEMPOMATIC spoelsysteem zonder reservoir met dubbele bediening.

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

Afwerking plaat in mat gepolijst rvs en drukknop in verchroomd metaal.