**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOSOFT 1 et 2 lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743747**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOSOFT et TEMPOSOFT 2 de lavabo.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.