**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOMIX lavabo

Temporisation ~7 s

Référence: **743791**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie TEMPOMIX de lavabo.

Pour les références 795000 et 795100 nouveau design.

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.