**Cartouche temporisée**

Pour TEMPOGENOU

Temporisation ~7 s

Référence: **743305**

Descriptif CCTP

Cartouche temporisée pour robinetterie non-manuelle à commande fémorale.

Pour robinetterie temporisée TEMPOGENOU.

Cartouche pour robinetterie type TEMPOSTOP TC avec levier

Temporisation ~7 s.

Débit ajustable de 1,4 à 6 l/min.