**Mitigeur de lavabo temporisé TEMPOMIX 3 AB**

Déclenchement souple, système AB

Monocommande

Référence: **794100AB**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo temporisé monocommande sur vasque :

Déclenchement souple.

Réglage de la température et déclenchement sur le croisillon.

Temporisation ~7 secondes.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre inviolable.

Corps en laiton massif chromé.

Flexibles PEX F3/8" avec filtres et clapets antiretour.

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Butée de température réglable.

Système antiblocage AB : écoulement uniquement lorsque le bouton poussoir est relâché.

Adapté aux PMR.

Garantie 30 ans.