**Barre de maintien rabattable Be-Line® noir mat, L.900 mm**

Aluminium époxy noir mat

Ø 42

Référence: **511967BK**

Descriptif CCTP

Barre d'appui rabattable Be-Line® pour personnes à mobilité réduite (PMR).

Utilisation comme barre d’appui, de relèvement et d’aide au transfert en position abaissée pour WC ou douche.

Permet un accès latéral en position relevée.

Amovible : facilement déclipsable avec système de blocage antivol. Limite le nombre de barres dans un établissement en permettant leur installation uniquement si nécessaire.

Exemple : hôtel ou hôpital recevant temporairement une personne à mobilité réduite.

Descente freinée. Retenue en position verticale.

Tube aluminium.

Profil rond Ø 42 avec plat ergonomique antirotation pour une préhension optimale.

Finition aluminium époxy noir mat permettant un bon contraste visuel avec le mur.

Surface homogène facilitant l’entretien et l’hygiène.

Fixations invisibles par platine Inox 304, de 5 mm d'épaisseur.

Livrée avec vis Inox Ø 8 x 70 mm pour mur béton.

Dimensions : 900 x 210 x 120 mm.

Testée à plus de 200 kg. Maximum utilisateur recommandé : 135 kg.

Barre garantie 30 ans.

Marquage CE.