**Bec filtrant BIOFIL 2 mois**

Stérile

Référence: **20040**

Descriptif CCTP

Bec déclipsable BIOFIL anti-légionelles et anti-tous germes à usage unique.

S'installe en lieu et place d'un bec déclipsable BIOCLIP (sans outil ni coupure d'alimentation en eau).

Type de membrane : microfiltration tubulaire.

Matériaux de la membrane : Polyéthylène.

Seuil de coupure : 0,1 µm nominal, grade stérilisant.

Volume d'eau qualifié par durée d'utilisation : 6000 L.

Débit de filtration : 6 l/min à 3 bar (filtre seul, sans restriction de débit dans la robinetterie).

Pression maximale d'utilisation en amont : 5 bar.

Durée maximale d'utilisation : 2 mois après installation.

Compatibilité et résistance aux traitements chimiques et thermiques des réseaux d'eau.

Filtre stérile.

Poids : 40 g.

Référence unitaire. Commande obligatoire par multiple de 10.

Conditionnement par boîte de 10 pièces.