**Électrovanne**

Pour TEMPOMATIC douche et urinoir

MM1/2", 6 V, avec filtre

Référence: **495615**

Descriptif CCTP

Electrovanne avec filtre.

Pour des produits des gammes TEMPOMATIC urinoir et SECURITHERM douche.

Raccords M1/2".

Dimensions : 64 x 50 mm.