**Armoire miroir 3 fonctions**

Miroir, sèche-mains et distributeur de savon automatiques

Finition mélaminé noir mat et inox 304 - 600 mm

Référence: **510207**

Descriptif CCTP

Armoire miroir 3 fonctions : miroir, distributeur de savon automatique et sèche-mains électrique.

Armoire design en finition mélaminé noir mat et inox 304.

Absence de contact manuel pour une meilleure hygiène : distributeur de savon et sèche-mains avec détection automatique des mains par cellule infrarouge.

Installation facile et rapide :

- Un seul branchement électrique pour tous les éléments : alimentation sur secteur 230 V / 50-60 Hz.

- Fixations invisibles. Armoire miroir livrée avec vis inox pour mur béton ou renfort bois.

- Charnières réglables.

Module 3 fonctions :

Miroir verre de 4 mm d’épaisseur et bandeau de verre noir avec pictogrammes lumineux.

Distributeur de savon automatique :

- Pompe doseuse antigaspillage

- Réservoir à grande contenance : 5 litres.

- Adapté pour savon liquide à base végétale de viscosité maximum 3 000 mPa.s ou savon spécial mousse.

Sèche-mains à air pulsé :

- Séchage ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.

- Air pulsé à 360 km/h. Débit d’air : 36 l/s.

- Faible consommation d’énergie : 704 W.

- Niveau sonore : 74 dBA.

- Classe I, IP23.

- Garantie 3 ans.

Éclairage de la vasque par bandeaux LED.

Modèle anti-vandalisme avec serrure et clé standard DELABIE.

Antiblocage : arrêt automatique en cas d’utilisation en continu.

Etagère de rangement intégrée.

Possibilité d’assembler plusieurs armoires entre elles afin de créer un mur de miroirs : vis relieuses fournies.

Adaptée aux PMR.

Dimensions : 600 x 223 x 1 000 mm.

Poids : 33 kg.

Armoire miroir garantie 30 ans.

CE.