**Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact poli brillant**

À air pulsé

Inox 304 poli brillant

Référence: **510625P**

Descriptif CCTP

Sèche-mains à air pulsé HIGHFLOW Compact.

Modèle fort.

Buse centrale éclairée concentrant sur les mains de l’air pulsé à plus de 360 km/h.

Sèche-mains électrique ultra-rapide : séchage en 10 à 12 secondes.

Choix air chaud ou froid par interrupteur dissimulé.

Sèche-mains automatique par détection infrarouge.

Technologie intelligente : arrêt automatique au retrait des mains.

Antiblocage : arrêt automatique si utilisation en continu supérieure à 60 secondes.

Inox 304 poli brillant bactériostatique.

Nettoyage facile : capot monobloc.

Épaisseur inox : 1 mm.

Débit d’air total : 39 l/s.

Vitesse air : 360 km/h.

Faible consommation d’énergie : 1 350 W.

220-240 V~ / 50/60 Hz.

Niveau sonore : 70 dBA.

Dimensions : 173 x 256 x 152 mm.

Poids : 3,1 kg.

Classe I, IP23.

CE.

Garantie 3 ans.