**Lavabo collectif suspendu CANAL**

Inox 304 poli satiné - L. 2400 mm

Avec 4 trous de robinetterie Ø 22

Référence: **121300**

Descriptif CCTP

Lavabo collectif à accrocher au mur, 4 places - 2400 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage.

Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger.

Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage.

Écoulement à droite.

Avec 4 trous de robinetterie Ø 22.

Livré avec bonde hygiénique M1"1/4 à grille concave. Sans trop-plein.

Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.

Poids : 13 kg.

Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100300).

Garantie 30 ans.