**Brise-jet hygiénique antitartre**

Pour la gamme 262x

M24/100

Référence: **927024**

Descriptif CCTP

Brise-jet antitartre.

Débit régulé à 4 l/min à 3 bar.

Brise jet sans grille, limite le développement bactérien : pas de rétention d’eau ni dépôt d’impuretés.

M24/100.

Livré à l'unité.

Garantie 30 ans.