**Commande TC inviolable ≤ 200 mm**

Pour douche ou lavabo en traversée de cloison

Référence: **749TC200**

Descriptif CCTP

Commande en traversée de cloison inviolable ≤ 200 mm en métal chromé.

Ergot antirotation et contre-écrou.