**Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural**

Mitigeur mécanique séquentiel à bec fixe

Avec raccords STOP/CHECK

Référence: **2437**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique séquentiel mural.

Séquentiel à 90° : ouverture et fermeture sur l'eau froide.

Bec plat fixe par-dessous L.200 mm avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 35 mm.

Butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance d'eau (limitent les niches bactériennes).

Débit régulée à 5 l/min.

Levier hygiène L.200 mm.

Fournis avec 2 raccords muraux STOP/CHECK M1/2" M3/4".

Conforme aux exigences de la NF Médical.

Adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Garantie 30 ans.