

Siphon de sol
Pour sol souple ou vinyle
Ø 114

Référence: 683002DE


Descriptif CCTP

Siphon de sol pour sol souple ou vinyle à hauteur réglable :

Débit 36 l/min normalisé.

Garde d’eau 50 mm.

Grille Inox poli brillant Ø 114.

Sortie horizontale (avec coude Ø 50) intégrée dans la hauteur du siphon (gain de hauteur et orientation toute direction).

Collerette d’étanchéité intégrée pour collage de membrane isolante.

Résistance en température : 60°C en continu, 85°C en pointe.

Plongeur avec poignée : préhension et nettoyage facilités.

Corps PVC sans aspérité (pas de rétention d’impuretés).

Classé antifeu (suivant norme américaine UL94).

Hauteur de 110 mm, réhausse réglable jusqu'à 85 mm.

Grille fixée par 2 vis Inox.

Garantie 30 ans.
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