**Vasque à poser RAVA**

Inox 304 poli satiné - À poser sur table

Référence: **120670**

Descriptif CCTP

Vasque ronde à poser sur table, semi-encastrée, 420 x 420 mm.

Convient pour un robinet / mitigeur mural ou réhaussé.

Diamètre intérieur de la vasque : 385 mm.

Diamètre de découpe du plan vasque : 385 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.

Finitions anticoupures.

Livrée avec bonde 1"1/4.

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 2,6 kg.

Garantie 30 ans.