**Vasque à poser noire RAVA**

Inox 304 noir mat - À poser sur table

Référence: **120670BK**

Descriptif CCTP

Vasque ronde à poser sur table, semi-encastrée, 420 x 420 mm.

Convient pour un robinet / mitigeur mural ou réhaussé.

Diamètre intérieur de la vasque : 385 mm.

Diamètre de découpe du plan vasque : 385 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition en Téflon® noir mat.

Épaisseur Inox : 1 mm.

Cuve emboutie d'une seule pièce, sans soudures.

Finitions anticoupures.

Livrée sans bonde. Possibilité d’ajouter une bonde finition noire (6110BK) ou une bonde finition chromée (6110).

Sans trop-plein.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids : 2,6 kg.

Garantie 30 ans.