**ECO kalkwerende straalbreker**

Ingesteld op 3 l/min

F22/100

Referentie: **922022.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Kalkwerende straalbreker ingesteld op 3 l/min (Patent DELABIE).

Regelbaar debiet tussen 1,5 en 6 l/min bij 3 bar (afhankelijk van kraanmodel), regelbaar van buitenaf met een inbussleutel van 2,5 mm.

Straalbreker zonder rooster: beperkt de bacteriegroei (geen achterblijvend water of residuvorming.

F22/100.

Geleverd per 2 stuks.

30 jaar garantie. De ECO straalbreker laat een niveau van waterbesparing toe dat de vereisten van klasse "Z" van de norm NF EN 246 overschrijdt.