**Rechte greep in glanzend rvs, Ø 25, 900 mm**

RVS glanzend gepolijst UltraPolish

Ø 25

Referentie: **5059P2**

 Beschrijving voor bestektekst

Rechte steungreep voor personen met beperkte mobiliteit.

Buis Ø 25, lengte 900 mm.

Kan gebruikt worden als steun en greep voor WC, douche of bad.

Rechte wandgreep in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”).

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 115 kg.

30 jaar garantie op greep.

CE markering.