**Rechte douchestang met glijstuk, glanzend rvs**

RVS glanzend gepolijst UltraPolish

Ø 32

Referentie: **5460P2**

Beschrijving voor bestektekst

Rechte doucheglijstang Ø 32 met houder voor handdouche, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Kan gebruikt worden als verticale steun en glijstang voor douche of bad.

Glijstuk in verchroomd metaal met ergonomische greep.

Kan uitgerust worden met een verstelbare zeepschaal (afzonderlijk te bestellen).

Hoogte: 1.150 mm.

Buis in bacteriostatisch rvs 304.

Glanzend gepolijste UltraPolish uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.

Volledige onzichtbare en veilige las tussen buis en rozet (exclusief procedure “ArN-Securit”).

Afstand tussen greep en muur 40 mm: minimale plaats inname in de ruimte en verhindert eveneens dat de voorarm vast komt te zitten tussen muur en greep.

Verborgen bevestigingen met rozet in rvs 304, Ø 72, 3 bevestigingsgaten.

Rozetten en afdekplaatjes in rvs 304.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.