**Toiletrolhouder te bevestigen op greep Ø 32 tot 34, grijs**

Nylon grijs antraciet

Referentie: **510081**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder voor greep.

Closetrolhouder in slijtvast grijs antraciet Polyamide (Nylon).

Installatie zonder de opklapbare greep te verwijderen.

Antidiefstal vergrendeling.

Anti-rotatiepen.

Voor greep Ø 32 tot 34.

30 jaar garantie.