**Hoeksteun 135° ECO glanzend, 220 x 220 mm**

Rvs 304 glanzend gepolijst, 2 bevestigingspunten

Ø 25, zichtbare bevestigingen

Referentie: **550**

 Beschrijving voor bestektekst

Hoeksteun 135° ECO Ø 25, voor personen met beperkte mobiliteit.

Gebogen steungreep in glanzend gepolijst rvs 304.

Afmetingen: 220 x 220 mm.

Zichtbare bevestiging a.d.h.v. plaat in rvs met 3 bevestigingsgaten.

30 jaar garantie.