**Rugsteun voor Extra Comfort douchezitje**

Rugleuning voor douchezitje

Structuur in wit geëpoxeerd rvs

Referentie: **510429N**

Beschrijving voor bestektekst

Slijtvaste Extra comfort rugsteun.

Rugleuning voor douchestoel voor personen met beperkte mobiliteit.

Breed model voor douchezitjes ref. 510420N en 510430N.

Antibacteriële behandeling van de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Volle en losklikbare rugsteun, vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten (Bétadine®...) en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch rvs 304.

Structuur in wit geëpoxeerd rvs.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 56 x 420 x 410 mm.

Rugsteun voor douchezitje met 30 jaar garantie. CE markering.