**Extra Comfort opklapbaar douchezitje met vloersteun en rugleuning**

Opklapbaar douchezitje muurmodel

Structuur in wit geëpoxeerd rvs

Referentie: **510436N**

Beschrijving voor bestektekst

Opklapbaar douchezitje met vloersteun. Slijtvast Extra Comfort zitje.

Opklapbaar zitje en rugsteun voor muurmontage.

Douchestoel voor muurmontage voor personen met beperkte mobiliteit.

Breed model.

Antibacteriële behandeling van de zitting en de rugleuning: optimale bescherming tegen bacteriegroei en schimmel.

Blijft in verticale stand staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.

Geschikt voor intensief gebruik in utiliteiten en ziekenhuizen.

Volle en losklikbare zitting vervaardigd uit polymeer met hoge weerstand.

Gelijkmatig en poriënvrij oppervlak, onderhoudsvriendelijk en hygiënisch.

Goed bestand tegen chemische producten (Bétadine®...) en reinigingsmiddelen.

UV-bestendig.

Aangenaam en warm om aan te raken.

Structuur in rvs buis Ø 32, bacteriostatisch rvs 304.

Structuur in wit geëpoxeerd rvs.

Versterkt met een vloersteun met rvs 304 plooimechanisme Ø 25.

Verborgen bevestigingen door rvs 304 plaat van 4 mm dik.

Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.

Afmetingen: 506 x 420 x 1.000 mm.

Plaats inname in opgeklapte toestand: 165 x 620 mm.

Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.

Douchestoel wandmontage en rugsteun voor douchezitje met 30 jaar garantie. CE markering.