**Dubbele toiletrolhouder**

Wit geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **1661**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder voor 2 rollen.

1 reserverol.

Verstevigd en vandaalbestendig model.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Toiletrolhouder in wit geëpoxeerd RVS 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Afmetingen: 130 x 120 x 260 mm.

30 jaar garantie.