**Toilerolhouder in u-vorm**

Voor rol

Wit geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **4081EW**

Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Closetrolhouder in U-vorm.

Afwerking in wit geëpoxeerd bacteriostatisch RVS 304.

Buis Ø 20, dikte 1 mm.

Verborgen bevestigingen.

30 jaar garantie.