**Jumbo toiletrolhouder - 200 m**

Groot model voor rol 200 m

Rvs 304 glanzend gepolijst

Referentie: **2901**

 Beschrijving voor bestektekst

Toiletrolhouder wandmodel.

Jumborolhouder, groot model voor rol van 200 m.

Closetrolhouder in glanzend gepolijst rvs 304.

Uit één stuk gevormde afdekplaat, voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Met rugwand: beschermt tegen oneffenheden van de muur, vochtigheid en stof.

Met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Afmetingen: Ø 225, diepte 125 mm.

30 jaar garantie.