**Toiletborstelhouder**

Staand model

Wit geëpoxeerd RVS 304

Referentie: **4049EW**

Beschrijving voor bestektekst

Closetborstelgarnituur met closetborstel.

Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel.

Staand model.

Bacteriostatisch RVS 304, wit geëpoxeerd.

Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar.

Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden.

Dikte rvs: behuizing 1 mm.

Afmetingen: Ø 90 x 330 mm.

30 jaar garantie.