**Automatische handendroger in RVS 304**

Optisch

Glanzend gepolijst RVS 304

Referentie: **6631**

 Beschrijving voor bestektekst

Automatische handendroger.

Automatische werking d.m.v. optische sensor.

Afwerking kap glanzend gepolijst RVS 304.

Afmetingen: 124 x 216 x 318 mm.

Gewicht: 3,8 kg.

Vermogen: 1.960 W. 50 Hz.

Luchtdebiet: 65 l/s.

Beperkt geluidsniveau: 58 dBA.

Klasse I, IPX1.

CE, TÜV GS.

Garantie : 3 jaar.