**Verdeler voor vloeibare zeep, muurmodel 1 liter**

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel

Met soepele bediening, mat gepolijst rvs 304

Referentie: **510582**

Beschrijving voor bestektekst

Zeepverdeler, muurmodel met soepele bediening.

Verdeler voor vloeibare zeep of hydroalcoholische gel.

Vandaalbestendig model met slot en standaard DELABIE sleutel.

Afdekplaat in bacteriostatisch rvs 304.

Monoblok afdekplaat (uit één stuk gevormd), voor een gemakkelijk onderhoud en een betere hygiëne.

Soepele drukknop: geschikt voor iedereen, personen met beperkte mobiliteit, gehandicapte, kind...

Anti-blokkeerveiligheid: slechts 1 dosering zeep zelfs wanneer men de knop gedurende lange tijd indrukt.

Besparende doseerpomp, anti-drup (waterbestendig).

Reservoir met brede opening: gemakkelijk te vullen d.m.v. grote bidons.

Reservoir verhindert zeepresten.

Venster voor niveaucontrole.

Uitvoering in mat gepolijst rvs 304.

Dikte rvs: 1 mm.

Inhoud: 1 liter.

Afmetingen: 90 x 105 x 252 mm.

Voor vloeibare plantaardige zeep met maximale viscositeit: 3 000 mPa.s.

Compatibel met hydro-alcoholische gel.

Zeepdispenser wandmontage met 30 jaar garantie.