**SECURITHERM BIOCLIP sequentiële thermostatische wastafelmengkraan**

Sequentiële thermostatische muurmengkraan

Standaard S-koppeling, afneembare wegwerp uitloop

Referentie: **H9610S**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatische wastafelmengkraan.

SECURITHERM muurmodel.

Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Geen enkel risico op terugvloeiing tussen warm en koud water.

Geen terugslagkleppen op de toevoeren.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud of warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Muurmengkraan geleverd met 1 demonteerbare wegwerpbare uitloop in recycleerbaar Hostaform® L.125.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor debiet en temperatuurregeling.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 40°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 40°C.

Mogelijk een thermische of chemische spoeling uit te voeren.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water.

Debiet ingesteld op 7 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Bediening zonder manueel contact met hygiënische hendel L.146 mm.

Mengkraan met asafstand 150 mm, geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Thermostatische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.