**TEMPOMATIC MIX PRO elektronische mengkraan**

Op netspanning

Draaibare demonteerbare uitloop, gladde binnenkant

Referentie: **495253**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer op netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam is massief messing verchroomd met verstevigde bevestiging

met 2 rvs staafjes.

PEX flexibels met filters en elektroventielen M3/8".

Draaibare uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Demonteerbare uitloop voor reiniging.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant, met regelbare temperatuurbegrenzing

en ergonomische lange hendel.

Elektroventielen voor de mengkamer.

NF Medische Omgeving gecertificeerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Twee sluitingsmogelijkheden:

Standaard modus: ingestelde looptijd, automatische sluiting.

ON/OFF modus: sluiting door de gebruiker of zelfsluiting na 30 min.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.