**SECURITHERM EP wastafelmengkraan met drukcompensatie**

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 L.135

Open greep

Referentie: **2520EP**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische wastafelmengkraan met drukcompensatie op blad.

Mechanische ééngatsmengkraan H.85 mm L.135 mm, uitgerust met een hygiënische BIOSAFE uitgang.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met drukcompensatie met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Totale anti-verbrandingsveiligheid: beperkt debiet WW bij onderbreking KW (en omgekeerd).

Constante temperatuur, ongeacht druk- en debietschommelingen in het net.

Debiet beperkt op 5 l/min bij 3 bar.

Bediening met open greep.

Ergonomische trekplug en afvoer 1"1/4 in messing.

PEX flexibels F3/8" met terugslagkleppen en filters.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

SECURITHERM mechanische mengkraan met drukcompensatie, uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Eéngatsmengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.